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隧道自动化监测设备技术规格要求书

总则

本技术规格书描述了关于隧道自动化监测设备及系统的具体需求，不能逐条响应的,招标人不予认可。
技术指标

设备及系统应能实现隧道围岩全断面变形变形测量，同时可对隧道内环境参数，如温湿度等进行辅助测量。

变形监控量测

隧道拱顶变形测量

系统应能对隧道观测断面拱部区域变形量进行测量，输出拱部区域任意定点位置变形量或拱部区域最大变形量。

隧道周边收敛测量

系统应对隧道观测断面边墙变形量进行测量，可根据任意指定高度，输出隧道边墙位置处于同一水平线的两点间的相对位置变化。

隧道全断面结构变形测量

系统应对隧道全断面观测点的结构变形量进行测量，输出拱部区域任意位置的位移量，及隧道边墙任意高度位置处于同一水平的两点间的相对位置变化。

软件平台

监测数据显示、查询及导出

显示监测点的监测数据，监测数据应包含监测点位拱顶、周边收敛S1、周边收敛S2的本次沉降/收敛量、累计沉降/收敛量、本次沉降速率。

根据监测时间、监测点位及监测值应能进行数据查询及导出。

监测装置状态显示

显示装置安装里程及装置状态、安装状态、温度、电量等参数。

监测数据时态曲线及拟合曲线显示

显示监测数据的时态曲线和回归分析曲线。

告警管理

显示监测点位的告警信息，包括里程、告警位置、告警时间、告警类型、告警等级、告警值、告警曲线、告警曲线图片及告警的处理状态。支持用户根据里程、告警位置、告警类型、告警等级及告警时间进行数据查询。

手机APP

系统应配备手机APP软件，应能通过手机查看现场情况，接收报警信息，以及消息推送的功能
监测数据、监测曲线显示

显示监测点的监测数据，包含监测点位拱顶、周边收敛S1、周边收敛S2的本次沉降/收敛量、累计沉降/收敛量、本次沉降速率等变形数据。同时显示监测断面的结构形状曲线。

监测数据时态曲线及拟合曲线显示

显示监测数据的时态曲线和回归分析曲线。

测量终端状态管理

显示测量终端安装里程及装置状态、安装状态、温度、电量等参数。

告警管理

显示监测点位的告警信息，包括里程、告警位置、告警时间、告警类型、告警等级、告警值、告警曲线、告警曲线图片。

系统测量数据应能上传至项目管理平台。

质量性能指标

一般要求

前端监测单元可将监测数据实时上传至监测中心，延迟不大于2秒，同时具备网络异常情况下，本地临时存储，网络恢复后，进行上传的功能；

从报警事件发生到发送到监测中心的时间间隔不大于12秒；

监测系统告警信息存储时间不少于2年；

系统软件应具有推送升级能力，数据管理功能应具备扩容能力；

前端监测单元应采用模块化设计，具有较好的可扩充性，应能通过增加部件来扩充系统的容量和功能。

设备部件性能要求

	隧道结构变形监测
	拱顶变形监测
	变形测量精度±1.0mm

	
	周边收敛监测
	变形测量精度±1.0mm

	
	隧道全断面变形测量
	变形测量精度±1.0mm

	
	测量频率
	频率可配置，最短不长于10min/次

	环境监测
	隧道环境温度测量
	温度测量精度±1℃

	系统响应实时性
	本地测量速度
	单断面形变测量时间≤5s

	
	后端平台告警
	2s~12s（可具体视网络环境而定）


系统软件要求

投标人应负责安装、调试前端监测单元的相关软件。并对接监测中心的接口，按照要求交互相关数据。

工作环境要求

工作环境温度：监测设备：-20℃～60℃

工作环境湿度：≤95%(室外设备)

等级防护：IP66
设备平均无故障时间：MTBF≥10000h。

安全要求

当系统软件局部功能模块发生故障时，不应影响其他模块的正常运行；

前端监测单元应安装部署简单，体积小，无安全隐患；

系统应具有安全防范措施，对所有操作人员按其工作性质设置不同的操作权限，并有密码管理功能。

可靠性要求

系统应具备防错接保护设计、抗干扰设计、抗衰减设计、防死机和自检功能等保护设计。
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